**Príloha č. 2:**

**Špecifikácia stavebnej práce**

| **Rozmer okien** | **Množstvo** | **Popis okna** | **Cena/ks**  **EUR bez DPH** | **Cena/spolu**  **EUR bez DPH** | **Cena/spolu**  **EUR s DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 ks | **2 dielny výrobok (viď obrázok)**   * otváravo-sklopné ľavé (pravé), * 5 komorové, * farba: biela, * rozmer 1150 / 2060, * montáž okien, vonkajších a vnútorných parapetov (**vnútorné parapety je potrebné zhodnotiť pri obhliadke na mieste**), * murárske práce – vysprávky, * demontáž a likvidácia pôvodných okien. |  |  |  |
|  | 2 ks | **3 dielny výrobok (viď obrázok)**   * otváranie vchodové ľavé, pravé * 5 komorové, * farba: biela, * rozmer 1450 / 3150, * murárske práce – vysprávky, * demontáž a likvidácia pôvodných okien. |  |  |  |
| **Osobitne požadované podmienky** |  | * Vonkajší parapet hliníkový hr. 1 mm, farba: biela (hnedá) na šírku požadovaného okna, * Vnútorný parapet plastový, farba: biela na šírku požadovaného okna, * Dvojsklo s TGI rámikom, * z dôvodnej možných rôznych rozmerov okien a dverí nutná obhliadka miesta realizácie a zameranie okien, * **kvalita a technická špecifikácia okien musí zodpovedať oknám už namontovaných v predošlom období (potrebné zistiť pri obhliadke),** * dovoz okien a dverí na miesto realizácie, * likvidácia odpadu zo stavebnej činnosti preukázaná dokladom o likvidácii odpadu. |  |  |  |
| **SPOLU - za celý predmet zákazky** | | | |  |  |

Pečiatka:

Podpis: