**Príloha č. 2:**

**Špecifikácia stavebnej práce**

| **Rozmer okien** | **Množstvo** | **Popis okna** | **Cena/ks****EUR bez DPH** | **Cena/spolu****EUR bez DPH** | **Cena/spolu****EUR s DPH** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29 ks | **2 dielny výrobok (viď obrázok)*** otváravo-sklopné ľavé (pravé),
* 5 komorové,
* farba: biela,
* rozmer 1150 / 2060,
* montáž okien, vonkajších a vnútorných parapetov (**vnútorné parapety je potrebné zhodnotiť pri obhliadke na mieste**),
* murárske práce – vysprávky,
* demontáž a likvidácia pôvodných okien.
 |  |  |  |
|  | 2 ks | **3 dielny výrobok (viď obrázok)*** otváranie vchodové ľavé, pravé
* 5 komorové,
* farba: biela,
* rozmer 1450 / 3150,
* murárske práce – vysprávky,
* demontáž a likvidácia pôvodných okien.
 |  |  |  |
| **Osobitne požadované podmienky** |  | * Vonkajší parapet hliníkový hr. 1 mm, farba: biela (hnedá) na šírku požadovaného okna,
* Vnútorný parapet plastový, farba: biela na šírku požadovaného okna,
* Dvojsklo s TGI rámikom,
* z dôvodnej možných rôznych rozmerov okien a dverí nutná obhliadka miesta realizácie a zameranie okien,
* **kvalita a technická špecifikácia okien musí zodpovedať oknám už namontovaných v predošlom období (potrebné zistiť pri obhliadke),**
* dovoz okien a dverí na miesto realizácie,
* likvidácia odpadu zo stavebnej činnosti preukázaná dokladom o likvidácii odpadu.
 |  |  |  |
| **SPOLU - za celý predmet zákazky** |  |  |

Pečiatka:

Podpis: